Protokoll:

Scharfpunkt bei g:

b = 17,5 (C-Mount Wikipedia)

Messungsparameter:

- 16.7 Scharfpunkt (Objektiv Hinterkante)

- 17.7 cm Start Blende 2.8

- Linienpaare: 5, 10, 16, 25

- Messung: jeweils Center und bottom

- Blendenwerte: 2.8, 4, 5.6, 8, 16